

**Обновление внутренне прошивки программируемых реле PRL100 с помощью порта Ethernet**  
Примечание:


Перед обновлением убедитесь в том, что опция 'DHCP' отключена. Отсутствует галочка в месте, выделенном на рисунке ниже.



1. Запитайте ваше устройство PRL100 и подключите его Ethernet порт к ноутбуку или ПК.
2. Откройте среду разработки PRO-Relay Master и подключитесь к устройству.




1. Перейдите во вкладку «PLC Настройка Ethernet»




1. Откройте файл «Update\_EKF.exe» и выберите протокол Modbus TCP.


Сетевые настройки должны выглядеть следующим образом:




Вы также можете посмотреть и изменить сетевые настройки с экрана устройства.



1. Нажмите кнопку "OPEN", чтобы открыть канал связи, после этого нажмите кнопку "START" для начала обновление прошивки.



1. После обновления появится сообщение об успешном обновлении.



1. На этом процесс обновления окончен, можете с удовольствием продолжать пользоваться вашим PRL.